組積造の塀の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２ｍ以下 | ☐はい | ☐いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ３ | 控壁 | ４ｍ以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している又は壁の厚さが必要寸法（上記２の寸法）の１．５倍以上ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０㎝以上ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない | ☐はい | ☐いいえ |
| 判　定 |
| ５項目のうち、１つでも不適合がある | ☐はい | ☐いいえ |
| 高　さ | 道路面からの高さが１ｍ以上（擁壁の上にある場合は、擁壁を含む高さが１ｍ以上）ある | ☐はい | ☐いいえ |
| ※わからない場合は不適合とする |
| 市確認欄 | 確認結果 | 倒壊の危険性が高い組積造の塀に該当する | ☐はい | ☐いいえ |